1 - Não instalar o driver do leitor biometrico (o proprio, que vem no CD juntamente com o equipamento)
2 - Certifique que o leitor esta desconectado.
3 - Instale o modulo biometrico (LZT Sistemas) as_biometria (cria a pasta 'Biometria' dentro de c:\autosystem)
    3.1 - Substitua o biometria.exe da pasta 'c:\autosystem\biometria', pelo arquivo enviado.
4 - Instale o Finger Print SDK e reinicie o computador
5 - Na area de trabalho deve ter um atalho com o seguinte nome "Instalar o FingerCap USB Driver", execute-o e instale.
6 - Conecte o leitor e efetue os passos de instalação do driver solicitados pelo Windons.
7 - Para testa vá o config_local.exe, vá a biometria e faça um teste de leitura.

Obs: Caso não consiga comunicar, desconecte o leitor e conecte novamente e faça o passo 5 novamente.


