Passo a passo configuração leitor de tag:

(chave do Autosystem deve conter modulo biometria)

Executar procedimento com o leitor desconectado da maquina.

1- Clicar com botão direito no setup.exe dentro da pasta (1- VIRDI - Driver USB do equipamento) e executar como administrador.

2- Clicar com botão direito no setup.exe dentro da pasta (2 - UCBioBSP SDK_v3.4.1.1-20170316 - Modulos e dll para registrar) e executar como administrador.
-Durante a instalação irá pedir a licença do produto, informar: 1101-F6N3ZNC-Y7VAL4O-GXDSMJ5-5LNTE

4- Conectar usb do leitor na maquina e verificar se reconheceu o driver do dispositivo.
Caso não reconheça, executar o passo 1 novamente. 
Se ainda assim não reconhecer será necessário desativar imposição de assinatura de driver da maquina:
4.1 link para desativar: https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=11595707

5- Será necessário registrar a dll UCBioBSPCOM.dll que esta dentro da pasta C:\Program Files (x86)\UnionCommunity\UCBioBSP SDK\Bin32

5.1- Clicar no Iniciar, digitar CMD, executar como administrador

5.2- Digitar: regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\UnionCommunity\UCBioBSP SDK\Bin32\UCBioBSPCOM.dll"

5.3- CASO APRESENTAR ERRO PARA REGISTRAR A DLL INSTALAR VISUAL C++ 2008 E 2010


6- Copiar todas as dll que estão no diretório C:\Program Files (x86)\UnionCommunity\UCBioBSP SDK\Bin32\ e colar dentro do diretório C:\autosystem.
6.1 - as dlls UCBioBSP.dll e UCBioBSPCOM.dll copiar também para os diretórios C:\windows\system32 e C:\windows\syswow64.


7- Executar o config_local.exe localizado em C:\autosystem
7.1- na aba Leitores RFID, em Leitor Local, selecionar o Modelo: F)H02-SC (USB) - VIRDI. Informar Leitor / Porta: 99. Salvar

8- Abrir o Gerencial Autosystem. 
8.1- Acessar a rotina CADASTROS > TABELAS > TIPOS DE IDENTIFICACAO
8.2- Clicar em Novo, cadastrar um identificador.
8.3- Acessar CADASTROS > CLIENTES, aba IDENTIFICADORES. Clicar em + e clicar em Capturar cartão. Encostar a tag no leitor biometrico. 

Com os passos acima será possivel cadastrar a tag dos motoristas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para reconhecer a biometria (leitor Fingerprint)
Executar procedimento com o leitor desconectado da maquina.

1- Instale o modulo biometrico (LZT Sistemas) as_biometria.exe. Irá criaa a pasta 'Biometria' dentro de c:\autosystem)
1.1- Substitua o biometria.exe da pasta 'c:\autosystem\biometria', pelo arquivo enviado. (data do arquivo 17/11/2017)

2- Instale o GBS Fingerprint SDK 2014.msi
2.1- Instale o Fingerprint_SDK_2007.exe reinicie o computador

3- Na area de trabalho deve ter um atalho com o seguinte nome "Instalar o FingerCap USB Driver", execute-o e instale.
3.1- Quando pedir para instalar o driver Conecte o leitor e efetue os passos de instalação do driver solicitados pelo Windons.

4-Jogar os arquivos GrFinger 32bits (Wraper\x86) no diretorio C:\Program Files(x86)\Griaule\Fingerprint SDK 2007\bin e tambem C:\Program Files(x86)\Griaule\GBS Fingerprint SDK 2014\bin

5-Exibir arquivos e pastar ocultas jogar a licença do produto (GBSFingerprintLicenseAgreement.txt) dentro de C:\ProgramData\Griaule

6-Abrir config_local.exe e na aba Biometria, testar comunicação.























